黑龙江省大兴安岭地区漠河市西林吉镇兴安街易涝区

排水防涝设施建设项目竣工环境保护验收意见

2022年8月18日，漠河市西林吉镇人民政府根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 生态影响类》等国家有关法律法规，对照《黑龙江省大兴安岭地区漠河市西林吉镇兴安街易涝区排水防涝设施建设项目环境影响报告表》和审批部门审批决定要求对本项目进行验收，提出如下意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设地点位于漠河市西林吉镇.新建雨水管道5035m，管径d300-1000mm、新建雨水排水渠1425m。雨水排水系统雨水主干管由人民路与兴安路交口起, 沿人民路由南向北敷设至拥军路，再沿拥军路由西向东敷设至中华路，再沿中华路由南向北敷设至中华路原有雨水主干管内，总长度1375m，人民路为d800mm、L=665m；中华路为d1000mm、L=420m；拥军路为d1000mm、L=290m。管道埋深2.4-3.9m；主干管雨水通过重力流直接排入中华路原有雨水主干管内。最终排入城区北部大林河。

在龙江路、拥军路、翰林路、金沟路和兴安路敷设雨水干管，全长3660m，汇入就近雨水主干管内。其中兴安路为d300mm，L=1020m，排入人民路新建主干管；龙江路为d300mm，L=850m，排入中华路新建主干管；拥军路为d300mm，L=520m，排入拥军路新修主干管；翰林路为d800mm，L=670m，排入拥军路新建干管；金沟路为d300mm，L=600m，排入中华路原有主干管；管道埋深1.6-2.5m。雨水口釆用平箅式砖砌双箅雨水口，间距为40m，共350个。雨水口连接管采用d300mm承插口钢筋混凝土管。出水口采用八字式石砌出水口。本工程雨水管道均敷设在人行道下，共破坏人行道面积13000m2,其中一部分面积利用原有步道板。在阳光小区内修复雨水排水干渠1425米，上口宽600mm、深度600mm、预制U型槽，在排水渠上铺设铸铁雨水箅子。就近接入新建和已建雨水管道内。项目永久占地3500m2，临时占地3655m2。不设取、弃土场，挖方量21445m3，弃方量为1593m3，弃方回填至西林吉西山弃土场，无永久弃方。
（二）建设过程及环保审批情况

2020年4月，兴业环保集团股份有限公司编制完成了《黑龙江省大兴安岭地区漠河市西林吉镇兴安街易涝区排水防涝设施建设项目环境影响报告表》，2020年4月17日，漠河市生态环境局对该项目报告表进行了批复，批复号：漠环审〔2020〕8号。本项目于2020年11月开工，2021年09月工程投入使用。
项目自投产后无环境投诉、违法及处罚记录等。

（三）投资情况

项目实际总投资780.5万元，环保投资7.3万元，约占总投资0.94%。

（四）验收范围

黑龙江省大兴安岭地区漠河市西林吉镇兴安街易涝区排水防涝设施建设项目及相关设施。
二、工程变更情况

无变更。

三、环境保护措施落实情况

（一）生态保护措施

根据调查，本项目合理进行施工布置，组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内。在管道施工中执行“分层开挖原则”，减小开挖量，减少对植被的破坏，按原有的土层顺序进行回填。施工期建筑材料、土方，用蓬布苫盖，防止雨水冲洗，造成水土流失，建筑垃圾及时清运，土方应及时回填。弃方回填至西林吉西山弃土场。
（二）环境空气

根据调查，施工期已采取了临时围挡、洒水抑尘等措施，有效降低粉尘产生。运输车辆采取加盖苫布、蓬盖或其他防止洒落措施。挖方土方及时苫盖，减少烟尘产生。加强道路清扫，减少扬尘产生。
（三）水环境

根据调查，本项目施工过程无废水产生。不设施工营地，施工人员租赁漠河市西林吉镇内闲置房屋，施工人员生活污水排入生活污水管网。运行期雨排管网设置雨水井和雨水口，对雨水中泥沙和悬浮物进行沉降。
（四）声环境

根据调查，施工期采用低噪声施工设备，设备安装消声减振措施；合理安排施工时间，禁止夜间施工作业，运输车辆采取减速慢行、禁止鸣笛等措施，施工期噪声影响是短暂的，施工活动结束，施工噪声也将随之结束。
（五）固体废物

本项目施工人员生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运处置；弃方回填至西林吉西山弃土场；建筑垃圾外运铺路等综合利用；雨排井、雨排口和排水管线定期清理的淤泥外运综合利用。
四、项目环境影响与验收调查结果

（一）生态影响

根据调查，施工期进行了合理布置，严格控制施工作业面，临时占地在控制范围内，施工占地雨水管线破坏的步道板已经恢复完成，施工结束后进行了地貌、植被恢复，生态植被已恢复至施工前水平，项目施工对生态环境影响较小。
（二）大气环境影响

根据调查，采取分段施工、道路及时清扫、对挖方土及时回填，弃土和建筑垃圾及时清运，控制施工车辆运行速度、临时围挡、洒水抑尘等后措施，施工期产生的扬尘量较少，项目建设对大气环境影响较小。
（三）水环境影响

根据调查，本项目不设置施工营地，施工过程无废水和生活污水产生，运营期雨排管线设置雨水口，雨水经进一步沉淀后，对大林河水环境影响较小。
（四）声环境影响

根据现场调查，本项目施工期合理安排施工时间，无夜间施工作业行为，施工期间采取减速慢行、禁止鸣笛等措施。设置了减速带及警示标识。施工期对周边声环境影响较小。
（五）固体废物

本项目施工人员生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运处置；弃方回填至西林吉西山弃土场；建筑垃圾外运铺路等综合利用；雨排井、雨排口和排水管线定期清理的淤泥外运综合利用。施工期固体废物对环境影响较小。

五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该项目竣工环境保护验收调查报告和现场检查情况，建设项目基本按照环境影响评价报告及批复要求进行建设，项目环保手续完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，落实了环评报告表及其批复所规定的各项环境污染防治措施，满足建设项目竣工环境保护验收监测要求。同意该项目通过建设项目竣工环境保护验收。

六、后续要求

(1) 加强路面清扫力度，减少道路扬尘通过雨水管道排入大林河，对大林河水环境造成影响。

(2) 及时清理雨排井和雨排管线内淤泥，防止淤泥堵塞管线，对周围水环境产生影响。
七、验收人员信息

见附表。

                         漠河市西林吉镇人民政府
                            2022年8月18日



