黑龙江省大兴安岭地区漠河市西林吉镇排水防涝工程

建设项目竣工环境保护验收意见

2022年8月18日，漠河市西林吉镇人民政府根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 生态影响类》等国家有关法律法规，对照《黑龙江省大兴安岭地区漠河市西林吉镇排水防涝工程建设项目环境保护验收调查报告表》和审批部门审批决定要求对本项目进行验收，提出如下意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设地点位于漠河市西林吉镇，新建雨水管道3360m，管径d600-1000mm、新建雨水排水渠637m、100m3排水池1座，本工程雨水管道均敷设在人行道下，共破坏人行道面积6720m2,其中一半面积利用原有步道板。雨水排水系统主干管由中华路与育才路交口起, 沿中华路由南向北敷设至大林河内，总长度948m，管径为d1000mm，管道埋深2.4-3.9m，上口宽2m，下口宽1.5m。主干管雨水通过重力流直接排入城区北部大林河。在振兴路、商贸路和育才路敷设雨水干管，汇入中华路雨水主干管内，其中，振兴路管径为d600mm，铺设全长1202m；商贸路管径为d600mm，铺设全长585m；育才路管径为d800mm，铺设全长625m，振兴路、商贸路和育才路管道埋深1.5-3.9m，上口宽2m，下口宽1.5m。项目设置雨水井81个，雨水口89个，八字出水口1个。为截流加漠公里（育才路-图强路）段西侧雨水，在此路段新建雨水排水干渠637米。末端排入新建100m3排水池内，排水池位于加漠公路与育才路交口，通过泵提升至育才路新建雨水干管内。本项目管线临时占地4792m²，新建100m³排水池一座,永久占地40m²，新建雨水排水渠永久占地面积为1274m²,施工营地租赁漠河市西林吉镇空置房屋，无临时占地。本项目总挖方量约为12346.5m3,总弃方量为3110.5m³,弃方回填至西林吉西山弃土场。
（二）建设过程及环保审批情况

2019年8月，河北德源环保科技有限公司编制完成了《黑龙江省大兴安岭地区漠河市西林吉镇排水防涝工程建设项目环境影响报告表》，2019年9月11日，漠河市生态环境局对该项目报告表进行了批复，批复号：漠环审〔2019〕15号。本项目于2020年4月开工，2020年7月工程投入使用。
项目自投产后无环境投诉、违法及处罚记录等。

（三）投资情况

项目总实际投资543.97万元，环保投资7.00万元，约占总投资1.29%。

（四）验收范围

黑龙江省大兴安岭地区漠河市西林吉镇排水防涝工程建设项目及相关设施。
二、工程变更情况

无变更。

三、环境保护措施落实情况

（一）生态保护措施

根据调查，本项目合理进行施工布置，组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内。在管道施工中执行“分层开挖原则”，减小开挖量，按原有的土层顺序进行回填。施工期建筑材料、土方，用蓬布苫盖，防止雨水冲洗，造成水土流失，建筑垃圾及时清运，土方应及时回填。弃方回填至西林吉西山弃土场。
（二）环境空气

根据调查，施工期已采取了临时围挡、洒水抑尘等措施，有效降低粉尘产生。运输车辆采取加盖苫布、蓬盖或其他防止洒落措施。挖方土方及时苫盖，减少烟尘产生。加强道路清扫，减少扬尘产生。
（三）水环境

根据调查，本项目施工过程无废水产生。不设施工营地，施工人员租赁漠河市西林吉镇内闲置房屋，施工人员生活污水排入生活污水管网。运行期雨排管网设置雨水井和雨水口，对雨水中泥沙和悬浮物进行沉降。
（四）声环境

根据调查，施工期合理安排了施工时间，禁止夜间施工作业，采用低噪声施工设备，敏感区域安装隔声设施，施工车辆采取减速慢行、禁止鸣笛等措施。排水池潜水泵选用低噪声设备，并采取隔声等降噪措施。
（五）固体废物

本项目施工人员生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运处置；弃方回填至西林吉西山弃土场；建筑垃圾外运铺路等综合利用；雨排井、雨排口和排水管线定期清理的淤泥外运综合利用。
四、项目环境影响与验收调查结果

（一）生态影响

根据调查，施工期进行了合理布置，严格控制施工作业面，临时占地在控制范围内，施工占地雨水管线破坏的步道板已经恢复完成，施工结束后进行了地貌、植被恢复，生态植被已恢复至施工前水平，项目施工对生态环境影响较小。
（二）大气环境影响

根据调查，采取分段施工、道路及时清扫、对挖方土及时回填，弃土和建筑垃圾及时清运，控制施工车辆运行速度、临时围挡、洒水抑尘等后措施，施工期产生的扬尘量较少，项目建设对大气环境影响较小。
（三）水环境影响

根据调查，本项目不设置施工营地，施工过程无废水和生活污水产生，运营期雨排管线设置雨排井和雨水口，雨水经进一步沉淀后，对大林河水环境不会造成不可接受影响。
（四）声环境影响

根据现场调查，本项目施工期合理安排施工时间，无夜间施工作业行为，施工期间采取减速慢行、禁止鸣笛等措施。设置了减速带及警示标识。施工期对周边声环境影响较小。

根据验收监测结果，排水池中的潜水泵采用了低噪声设备，排水池封闭隔声。经监测噪声昼间在46~47dB（A）之间，夜间在40~42dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准限值要求。
（五）固体废物

本项目施工人员生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运处置；弃方回填至西林吉西山弃土场；建筑垃圾外运铺路等综合利用；雨排井、雨排口和排水管线定期清理的淤泥外运综合利用。
五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，并结合项目验收检测报告数据和现场检查情况，根据该项目竣工环境保护验收调查报告，建设项目基本按照环境影响评价报告及批复要求进行建设，项目环保手续完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，落实了环评报告表及其批复所规定的各项环境污染防治措施，满足建设项目竣工环境保护验收监测要求。同意该项目通过建设项目竣工环境保护验收。

六、后续要求

(1) 加强路面清扫力度，减少道路扬尘通过雨水管道排入大林河，对大林河水环境造成影响。

(2) 及时清理雨排井和雨排管线内淤泥，防止淤泥堵塞管线，对周围水环境产生影响。
七、验收人员信息

见附表。

                         漠河市西林吉镇人民政府
                            2022年8月18日
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